CPVC 90 DEGREE TEE SADDLE SUBMITTAL INFORMATION-Standard Size

Model Number Nominal Reducer Size A B “B”-End Type

SOCKET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SA90-CPVC-8-8 | 8 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 8.625 |
| SA90-CPVC-8-9 | 8 ON 9 | 8.625 + 1/16 | 9.375 |
| SA90-CPVC-8-10 | 8 ON 10 | 8.625 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-CPVC-8-12 | 8 ON 12 | 8.625 + 1/16 | 12.75CPVC 90 DEGREE TEE SADDLE SUBMITTAL INFORMATION CONTINUED  |
| SA90-CPVC -8-14 | 8 ON 14 | 8.625 + 1/16 | 14 |
| SA90-CPVC -8-16 | 8 ON 16 | 8.625 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -8-18 | 8 ON 18 | 8.625 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -8-20 | 8 ON 20 | 8.625 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -8-24 | 8 ON 24 | 8.625 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -9-9 | 9 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 9.375 |
| SA90-CPVC -9-10 | 9 ON 10 | 9.375 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-CPVC -9-12 | 9 ON 12 | 9.375 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-CPVC -9-14 | 9 ON 14 | 9.375 + 1/16 | 14 |
| SA90-CPVC -9-16 | 9 ON 16 | 9.375 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -9-18 | 9 ON 18 | 9.375 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -9-20 | 9 ON 20 | 9.375 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -9-24 | 9 ON 24 | 9.375 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -10-10 | 10 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 10.75 |
| SA90-CPVC -10-12 | 10 ON 12 | 10.75 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-CPVC -10-14 | 10 ON 14 | 10.75 + 1/16 | 14 |
| SA90-CPVC -10-16 | 10 ON 16 | 10.75 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -10-18 | 10 ON 18 | 10.75 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -10-20 | 10 ON 20 | 10.75 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -10-24 | 10 ON 24 | 10.75 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -12-12 | 12 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 12.75 |
| SA90-CPVC -12-14 | 12 ON 14 | 12.75 + 1/16 | 14 |
| SA90-CPVC -12-16 | 12 ON 16 | 12.75 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -12-18 | 12 ON 18 | 12.75 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -12-20 | 12 ON 20 | 12.75 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -12-24 | 12 ON 24 | 12.75 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -14-14 | 14 ON 14 | 14 + 1/16 | 14 |
| SA90-CPVC -14-16 | 14 ON 16 | 14 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -14-18 | 14 ON 18 | 14 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -14-20 | 14 ON 20 | 14 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -14-24 | 14 ON 24 | 14 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -16-16 | 16 ON 16 | 16 + 1/16 | 16 |
| SA90-CPVC -16-18 | 16 ON 18 | 16 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -16-20 | 16 ON 20 | 16 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -16-24 | 16 ON 24 | 16 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -18-18 | 18 ON 18 | 18 + 1/16 | 18 |
| SA90-CPVC -18-20 | 18 ON 20 | 18 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -18-24 | 18 ON 24 | 18 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -20-20 | 20 ON 20 | 20 + 1/16 | 20 |
| SA90-CPVC -20-24 | 20 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 |
|  |  |  |  |
| SA90-CPVC -24-24 | 24 ON 24 | 20 + 1/16 | 24 |



