Model Number Nominal Size A B B-End Type

CPVC 45 DEGREE WYE SADDLE SUBMITTAL INFORMATION- Standard Size

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| SA45-CPVC-8-8 | 8 ON 8 | 8.625 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-8-9 | 8 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-8-10 | 8 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-8-12 | 8 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 8.625 + 1/16  CPVC 45 DEGREE WYE SADDLE SUMITTAL INFORMATION CONTINUED |
| SA45-CPVC-8-14 | 8 ON 14 | 14 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-8-16 | 8 ON 16 | 16 + 1/16 | 8.625 + 1/16  SOCKET |
| SA45-CPVC8-18 | 8 ON 18 | 18 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC8-20 | 8 ON 20 | 20 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-8-24 | 8 ON 24 | 24 + 1/16 | 8.625 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-9 | 9 ON 9 | 9.375 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-10 | 9 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-12 | 9 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-14 | 9 ON 14 | 14 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-16 | 9 ON 16 | 16 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-18 | 9 ON 18 | 18 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-20 | 9 ON 20 | 20 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-9-24 | 9 ON 24 | 24 + 1/16 | 9.375 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-10 | 10 ON 10 | 10.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-12 | 10 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-14 | 10 ON 14 | 14 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-16 | 10 ON 16 | 16 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-18 | 10 ON 18 | 18 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-20 | 10 ON 20 | 20 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-10-24 | 10 ON 24 | 24 + 1/16 | 10.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-12 | 12 ON 12 | 12.75 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-14 | 12 ON 14 | 14 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-16 | 12 ON 16 | 16 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-18 | 12 ON 18 | 18 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-20 | 12 ON 20 | 20 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-12-24 | 12 ON 24 | 24 + 1/16 | 12.75 + 1/16 |
| SA45-CPVC-14-14 | 14 ON 14 | 14 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| SA45-CPVC-14-16 | 14 ON 16 | 16 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| SA45-CPVC-14-18 | 14 ON 18 | 18 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| SA45-CPVC-14-20 | 14 ON 20 | 20 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| SA45-CPVC-14-24 | 14 ON 24 | 24 + 1/16 | 14 + 1/16 |
| SA45-CPVC-16-16 | 16 ON 16 | 16 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| SA45-CPVC-16-18 | 16 ON 18 | 18 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| SA45-CPVC-16-20 | 16 ON 20 | 20 + 1/16 | 16 + 1/16 |
| SA45-CPVC-16-24 | 16 ON 24 | 24 + 1/16 | 16 + 1/16 |
|  |  |  |  |
| SA45-CPVC-18-18 | 18 ON 18 | 18 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| SA45-CPVC-18-20 | 18 ON 20 | 20 + 1/16 | 18 + 1/16 |
| SA45-CPVC-18-24 | 18 ON 24 | 24 + 1/16 | 18 + 1/16 |
|  |  |  |  |
| SA45-CPVC-20-20 | 20 ON 20 | 20 + 1/16 | 20 + 1/16 |
| SA45-CPVC-20-24 | 20 ON 24 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 |
|  |  |  |  |
| SA45-CPVC-24-24 | 24 ON 24 | 24 + 1/16 | 20 + 1/16 |
|  |  |  |  |

